|  |  |
| --- | --- |
| ASANSÖRÜN CİNSİ | TAM OTOMATİK İNSAN ASANSÖRÜ  |
| SENSÖRÜN TİPİ | ELEKTİRİKLİ  |
| ASANSÖR SAYISI | 1 |
| TAŞIMA KAPASİTESİ | 8 KİŞİLİK 600 KG |
| HIZ | 1.0 M/S |
| SEYİR MESAFESİ | 12 M TAKRİBEN |
| KAT/DURAK SAYISI | 4/4 |
| KABİN  | LİFT UP-A SERİSİ  |
| GİRİŞ SAYISI | 1 |
| ÖLÇÜLER (G X D X Y) | GENİŞLİK |  |
| DERİNLİK |  |
| YÜKSEKLİK |  |
| KABİN RAYLARI X | TÜRKELİ & ÇELİK RAY | EBAT |  |
| AĞIRLIK RAYLARI X |  | EBAT  |  |
| AYDINLATMA  | SPOT & LED |
| SÜPÜRGELİK  | PASLANMAZ |
| ZEMİN KAPLAMASI  | ÇAKIL TAŞI  |
| KABİN KONTROL PANELİ | MİCROPLUSH KAYIT BUTONLARI, ALARM, LCD GÖSTERGE, OPTİK VE AKUSTİK AŞIRI YÜK İKAZI, FAN ANAHTARI, ACİL AYDINLATMATEL. HABERLEŞME |
| KUMANDA SİSTEMİ | MİCROPROCCESSÜRLÜ ELEKTRONİK TİP, İKİ YÖNLÜ TOPLAMA, SİMLEKS, YANGIN. DEPREM İHBARINDA ANA DURAĞA DÖNME ÖZELLİĞİ, MİKROLİFT KURTARAN ÖZELLİĞİ |
| KAT SİNYALİZASYONU | MİCROPLUSH KAYIT BUTONU, LCD KAT GÖSTERGESİ DİJİTAL |
| KABİN KAPISI  |  LİFT-UP A SERİSİ (VANDAL, YANMAZLIK SERTİFİKALI) |
| KAPLAMA MALZEMESİ | SATİNE PASLANMAZ |
| EMNİYET GEREÇLERİ | ELEKTROMEKANİK KİLİT VE BOY FOTOSEL |
| ÖLÇÜLER (G x Y) | 90X200 CM |
| KAT KAPILARI  |  LİFT-UP A SERİSİ (VANDAL, YANMAZLIK SERTİFİKALI) |
| KAPLAMA MALZEMESİ  | SATİNE PASLANMAZ |
| EMNİYET GEREÇLERİ | ELEKTROMEKANİK KİLİT |
| ÖLÇÜLER (G x Y) | 90X200 CM |
| TAHRİK SİSTEMİ/MAKİNE  | 81/20 STANDARDINA UYGUN AKİŞ MRL & AKAR MAKİNA |
| GÜÇ  | 3X380/220V 50 HZ |
| KONUMU | KUYU İÇİ |
| KUYU ÖLÇÜLER | 170X180CM |
| KUYU DİBİ DERİNLİĞİ | 150 CM |
| KUYU ÜST EMNİYET YÜKSEKLİĞİ | 150 |

 